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	Un'asta rigida, incernierata ad un'estremità, è sostenuta da uno strallo deformabile di volume assegnato (v. fig. 1)
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Fig. 1: Asta incernierata, sostenuta da un singolo strallo

Si calcoli a che distanza dalla cerniera occorre fissare lo strallo sull'asta al fine di minimizzare la deformazione della struttura, ricordando che il volume dello strallo resta fissato
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	Sia, la medesima struttura del punto precedente sostenuta da 2n+3 stralli (n = 0,1, ... , N) fissati all'asta in punti equidistanti (v. fig. 2). Si tenga conto che il volume totale degli stralli sia fissato e costante.
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Fig. 2: Asta rigida sostenuta da più stralli

Si individui la configurazione ottimale e si risolva il problema al limite per n che tende all'infinito.


